OBRAZAC1

**UNIVERZITET CRNE GORE - BIOTEHNIČKI FAKULTET.**

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 07/3834

Mjesto i datum: Podgorica, 23.09.2019. godine

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ),Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), i i Pravila o nabavkama male vrijednosti *Univerziteta Crne Gore.* br. 02-346/3 od 26.12.2018.godine, **Biotehnički fakultet** dostavlja

### **ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA**

**ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI**

**I Podaci o naručiocu**

|  |  |
| --- | --- |
| Naručilac: Biotehnički fakultet UCG. | Lice/a za davanje informacija: Dejan Pejović |
| Adresa: Mihaila Lalića broj 1 | Poštanski broj: 81000 |
| Sjedište: Mihaila Lalića broj 1  Podgorica | PIB (Matični broj): 02016702 |
| Telefon: 020 268-432 | Faks: 020 268-242 |
| E-mail adresa: dejanp@ac.me | Internet stranica (web): www.ucg.ac.me/btf |

**II Predmet nabavke:**

🞎 radovi

**III Opis predmeta nabavke:**

Nabavka radova : **Investiciono odrzavanje gradjevinskih objekata CPV : 45261420-4 Radovi na hidroizolaciji, 45432100-5 Radovi na postavljanju podova i podnih obloga,   
45223200-8 Radovi na konstrukcijama, 45260000-7 Krovopokrivacki radovi i drugi specijalni gradevinski radovi, 45317000-2 Ostali elektroinstalacijski radovi, 39300000-5 Razna oprema**

**IV Procijenjena vrijednost nabavke:**

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 29.930,00 €;

***V Tehničke karakteristike ili specifikacije***

*TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.B.** | **Opis predmeta** | **Bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke** | | **Jedinica mjere** | | | **Količina** | |
|
| **1.** | **RADOVI NA RUŠENJU I DEMONAŽI** |  | |  | | | |  |
| **1.001** | Demontaža drvenih vrata sa nadsvjetlom i odvoz na deponiju. | Demontaža drvenih vrata sa nadsvjetlom dimenzija 75x280. Obračun je po komadu | | **kom** | | | | **23.00** |
| **Obračun je po komadu** |
| **1.002** | Obijanje zidnih i podnih keramičkih pločica. Sav šut utovariti i odvesti na deponiju do 10 km. **Obračun je po m2** | Obijanje zidnih i podnih keramičarskih pločica. Sav šut utovariti i odvesti na deponiju do 10 km. Obračun je po m2. | | **m2** | | | | **350.00** |
| **1.003** | Demontaža sanitarnih uređaja i odvoz na deponiju, obračun je po 1 toaletu. | Demontaža sanitarnih uredjaja i odvoz na deponiju. Obračun je po 1 toaletu : 1 šolja sa vodokotlićem, 2 pisoara, 1 umivaonik u muškom toaletu i 1 šolja sa vodokotlićem i 1 umivaonik u ženskom toaletu. | | **kom.** | | | | **9.00** |
| **1 šolja sa vodokotlićem, 2 pisoara, 1 umivaonik u muškom toaletu i 1 šolja sa vodokotlićem i 1 umivaonik u ženskom toaletu.** |
| **1.004** | Uklanjanje postojećeg razvoda vode i kanalizacije. **Obračun je po 1 toaletu.** | Uklanjanje postojećeg razvoda vode i kanalizacije. Obračun je po 1 toaletu. | | **kom.** | | | | **9.00** |
| **2.** | **ZIDARSKI RADOVI** | | | | | | | |
| **2.001** | Nabavka materijala i izrada cementne košuljice d=4 cm. Obračun je po m2 | Nabavka materijala i izrada cementne košuljice d=4 cm. Obračun je po m2 | | **m2** | | | | **50.00** |
| **2.002** | Malterisanje/saniranje zidova nakon obijanja keramike sa zidova cementnim malterom. Pretpostavka je da se sanira 50 % zidnih površina i na osnovu toga je potrebno formirati cijenu za ukupnu površinu. **Obračun je po m2** | Malterisanje/saniranje zidova nakon obijanja keramike sa zidova cementnim malterom. Pretpostavka je da se sanira 50 % zidnih površina i na osnovu toga je potrebno formirati cijenu za ukupnu površinu. Obračun je po m2 | | **m2** | | | | **250.00** |
| **3.** | **GIPSERSKI RADOVI** | | | | | | | |
| **3.001** | Nabavka materijala i postavljanje kasetiranog / modularnog spuštenog plafona 60x60cm preko metalne obješene podkonstrukcije . Table su mineralne "Savana" ili tehničko - estetski ekvivalent, a u svemu prema tehničkoj specifikaciji proizvođača. | | Nabavka materijala i postavljanje kasetiranog / modularnog spuštenog plafona 60x60cm preko metalne obješene podkonstrukcije . Table su mineralne "Savana" ili tehničko - estetski ekvivalent, a u svemu prema tehničkoj specifikaciji proizvođača. Proizvođač Armstrong ili ekvivalent | | **m2** | | **50.00** | |
| **3.002** | Nabavka materijala i oblaganje kanalizacionih vertikala vlagootpornim gipskartonskim pločama postavljanim na metalnoj podkonstrukciji. Obračun je po m1 | | Nabavka materijala i oblaganje kanalizacionih vertikala vlagootpornim gipskartonskim pločama postavljanim na metalnoj podkonstrukciji. Obračun je po m1 | | **m1** | | **18.00** | |
| **3.003** | Nabavka materijala i "zatvaranje" postojećih nadsvjetala nakon demontaže vrata a prrije ugradnje novih gipskartonskim pločama na metalnoj podkonstrukciji. **Obračun je po m2** | | Nabavka materijala i "zatvaranje" postojećih nadsvjetala nakon demontaže vrata a prrije ugradnje novih gipskartonskim pločama na metalnoj podkonstrukciji. Obračun je po m2 | | **m2** | | **13.00** | |
| **4.** | **KERAMIČARSKI RADOVI** | | | | | | | |
| **4.001** | Nabavka materijala i postavljanje podne keramike I klase . Dimenzija pločice - 33x33 cm. Keramika mora da ima protivklizna svojstva. Keramika se postavlja, u ljepilu za keramiku (Proizvodjač Maxima , tip Keramol plus ili ekvivalent) . Tehničke karakteristike ljepila za keramiku: konzistencija - Rasprostiranje na potresnom stolu ,mm = 150; Prionljivosto pločise za podlogu od betona , Mpa a)početna čvrstoća pijanjanja 1.16 ,,CF-A'' ; Klizanje pločice, mm = 0.15) sa otvorenom spojnicom d=2mm u zavisnosti od izbora dimenzije keramike. Proizvođač keramike Toza Marković . **Obračun je po m2** | | Nabavka materijala i postavljanje podne keramike I klase . Dimenzija pločice - 33x33 cm. Keramika mora da ima protivklizna svojstva. Keramika se postavlja, u ljepilu za keramiku (Proizvodjač Maxima , tip Keramol plus ili ekvivalent) . Tehničke karakteristike ljepila za keramiku: konzistencija - Rasprostiranje na potresnom stolu ,mm = 150; Prionljivosti pločice za podlogu od betona , Mpa a) početna čvrstoća pijanjanja 1.16 ,,CF-A'' ; Klizanje pločice, mm = 0.15) sa otvorenom spojnicom d=2mm u zavisnosti od izbora dimenzije keramike. Proizvođač keramike Toza Marković . Obračun je po m2 | | | **m2** | **50.00** | |
| **4.002** | Nabavka, transport i oblaganje zidova zidnim, glaziranim keramickim pločicama I klase fuga na fugu. Dimenzija pločica - 20 x 25 cm. Keramika se postavlja, u ljepilu za keramiku (Proizvodjač Maxima , tip Keramol plus ili ekvivalent). Tehničke karakteristike ljepila za keramiku: konzistencija - Rasprostiranje na potresnom stolu ,mm = 150; Prionljivosto pločise za podlogu od betona , Mpa a)početna čvrstoća pijanjanja 1.16 ,,CF-A'' ; Klizanje pločice, mm = 0.15) Fuge zaliti fug masom. U cijenu uračunati sav potreban materijal, alat i rad. Proizvođač keramike je Toza Marković .**Obračun po m2, otvori se ne odbijaju iz razloga obrade špaletni nakon ugradnje vrata** | | Nabavka, transport i oblaganje zidova zidnim, glaziranim keramickim pločicama I klase fuga na fugu. Dimenzija pločica - 20 x 25 cm. Keramika se postavlja, u ljepilu za keramiku (Proizvodjač Maxima , tip Keramol plus ili ekvivalent) . Tehničke karakteristike ljepila za keramiku: konzistencija - Rasprostiranje na potresnom stolu ,mm = 150; Prionljivosto pločise za podlogu od betona , Mpa a)početna čvrstoća pijanjanja 1.16 ,,CF-A'' ; Klizanje pločice, mm = 0.15) Fuge zaliti fug masom. U cijenu uračunati sav potreban materijal, alat i rad. Proizvođač keramike je Toza Marković .Obračun po m2, otvori se ne odbijaju iz razloga obrade špaletni nakon ugradnje vrata. | | | **m2** | **300.00** | |
| **5.** | **IZOLATERSKI RADOVI** | | | | | | | |
| **5.001** | Nabavka materijala i izrada hidroizolacije poda premazom na bazi polimer cementa. Proizvođač Sika , tip proizvoda Sikalastik 152. Tehničke karakteristike: Zapreminska masa - u nasutom stanju: 1,3 kg/l ; Zapreminska masa - sveže mase: 1,6 kg/l ; Zapreminska masa - u stvrdnutom stanju: 1,32 kg/l). Sve uglove obraditi vodonepropusnim trakama Ispod sloja cem. košuljice postaviti sloj izolacije koju, pored zidova, treba podići do visine 10cm. Izolaciju raditi u svemu prema uputstvu proizvođača. **Obračun je po m2** | Nabavka materijala i izrada hidroizolacije poda premazom na bazi polimer cementa. Proizvođač Sika , tip proizvoda Sikalastik 152. Tehničke karakteristike: Zapreminska masa - u nasutom stanju: 1,3 kg/l ; Zapreminska masa - sveže mase: 1,6 kg/l ; Zapreminska masa - u stvrdnutom stanju: 1,32 kg/l). Sve uglove obraditi vodonepropusnim trakama Ispod sloja cem. košuljice postaviti sloj izolacije koju, pored zidova, treba podići do visine 10cm. Izolaciju raditi u svemu prema uputstvu proizvođača. Obračun je po m2 | | **m2** | | | **50.00** | |
| **6.** | **MOLERSKI RADOVI** | | | | | | | |
| **6.001** | Nabavka materijala, transport, gletovanje, šmirglanje i bojenje postojećih zidova ispred toaleta poludisperzivnim bojama u dva sloja. Pozicijom obuhvatiti prethodnu pripremu podloge. Proizvođač materijala za moleraj Maxima . Glet Gletolin , poludisperzija Maxipol . Tehničke karakteristike poludisperzije: Paropropusnost , µ (-) : µ< 180 , Sadržaj suve materije (%) : 65,0 - 69,00 , pH (20°) : 8,0 - 9,5. Pripremu podloge izvršiti dubokopenetrirajućim akrilnim prajmerom proizvodjača Maxima tip Maxikril Hidrosol. Tehničke karakteristike dubokopenetrirajućeg akrilnog prajmera : Gustina , g/ml = 1,027 ± 0,001, sadržaj neisparljivih materija , mas % =28,70 ± 0,17.U cijenu uračunati sav potreban materijal, gletovanje, alat i rad. **Obračun po m2** | Nabavka materijala, transport, gletovanje, šmirglanje i bojenje postojećih zidova ispred toaleta poludisperzivnim bojama u dva sloja. Pozicijom obuhvatiti prethodnu pripremu podloge. Proizvođač materijala za moleraj Maxima . Glet Gletolin , poludisperzija Maxipol . Tehničke karakteristike poludisperzije: Paropropusnost , µ (-) : µ< 180 , Sadržaj suve materije (%) : 65,0 - 69,00 , pH (20°) : 8,0 - 9,5. Pripremu podloge izvršiti dubokopenetrirajućim akrilnim prajmerom proizvodjača Maxima tip Maxikril Hidrosol. Tehničke karakteristike dubokopenetrirajućeg akrilnog prajmera : Gustina , g/ml = 1,027 ± 0,001, sadržaj neisparljivih materija , mas % =28,70 ± 0,17.U cijenu uračunati sav potreban materijal, gletovanje, alat i rad. Obračun po m2 | | **m2** | | | **40.00** | |
| **6.002** | Molerska obrada Špaletni nakon ugradnje vrata. **Obračun je po m1** | Molerska obrada Špaletni nakon ugradnje vrata. Obračun je po m1 | | **m1** | | | **55.00** | |
| **6.003** | Farbanje radijatora | Farbanje radijatora. | | **kom** | | | **9.00** | |
| **7.** | **STOLARSKI RADOVI** | | | | | | | |
| **7.001** | Izrada i montaza pvc vrata .Jednokrilna ulazna vrata  • petokomorni PVC profil.  • kompletan potreban okov, za vješanje i zatvaranje. • način otvaranja, po vertikalnoj osi krila.  **Obracun po kom**. | Izrada i montaza pvc vrata. Jednokrilna ulazna vrata. • petokomorni PVC profil. • kompletan potreban okov, za vješanje i zatvaranje. • način otvaranja, po vertikalnoj osi krila. Dimenzija vrata 75x210 cm. Obracun po kom. | | **kom** | | | **20.00** | |
| **8.** | **ViK** | | | | | | | |
| **8.001** | Izrada nove instalacije vodovoda i kanalizacije. Pozicija obuhvata izradu nove vodovodne instalacije od PPR cijevi kao i izradu nove kanalizacione mreže od PE cijevi sa postavljenjem novog slivnika **Obračun je pauš.** | | Izrada nove instalacije vodovoda i kanalizacije. Pozicija obuhvata izradu nove vodovodne instalacije od PPR cijevi kao i izradu nove kanalizacione mreže od PE cijevi sa postavljenjem novog slivnika Obračun je pauš. | | **pauš** | | | **9.00** |
| **8.002** | Nabavka i ugradnja WC šolje od sanitarne keramike prve klase. Uz šolju isporučiti niskomontažni vodokotlić. **Obračun je po komadu** | | Nabavka i ugradnja WC šolje od sanitarne keramike prve klase. Uz šolju isporučiti niskomontažni vodokotlić. Obračun je po komadu | | **kom** | | | **9.00** |
| **8.003** | Nabavka i ugradnja umivaonika od sanitarne keramike prve klase sa ugradnom stojećom slavinom Iznad umivaonika ugraditi ogledalo. **Obračun je po kom** | | Nabavka i ugradnja umivaonika od sanitarne keramike prve klase sa ugradnom stojećom slavinom Iznad umivaonika ugraditi ogledalo. Obračun je po kom | | **kom** | | | **9.00** |
| **8.004** | Nabavka i ugradnja pisoara od sanitarne keramike prve klase. Uz pisoar ugraditi slavinu na ventil. | | Nabavka i ugradnja pisoara od sanitarne keramike prve klase. Uz pisoar ugraditi slavinu na ventil. | | **kom** | | | **4.00** |
| **9.** | **ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE** | | | | | | | |
| **9.001** | Nabavka i ugradnja ugradnih LED panela fi200 mm. Pozicijom obuhvatati dovod kabla 3x1.5 mm2 od razvodne kutije do svjetiljke **Obračun je po kom** | | Nabavka i ugradnja ugradnih LED panela fi200 mm. Pozicijom obuhvatati dovod kabla 3x1.5 mm2 od razvodne kutije do svjetiljke Obračun je po kom | | **kom** | | **27.00** | |
| **9.002** | Nabavka i ugradnja jednopolnog prekidača . **Obračun je po kom** | | Nabavka i ugradnja jednopolnog prekidača . Obračun je po kom | | **kom** | | **9.00** | |
| **10.** | **RAZNI RADOVI** | | | | | | | |
| **10.001** | Nabavka materijala i izrada kuhinje od univera d= 18 mm. Kuhinju čini donji element sa ugradnjom grejnom pločom, sudoperom i česmom kao i gornji element sa dva krila. **Obračun je po komplet izvedenoj poziciji** | | Nabavka materijala i izrada kuhinje od univera d= 18 mm. Kuhinju čini donji element sa ugradnjom grejnom pločom, sudoperom i česmom kao i gornji element sa dva krila. Dimenzija kuhinje 140x60x80 donji dio i 140x80x35 gornji. Obračun je po komplet izvedenoj poziciji | | **kompl** | | **2.00** | |
| **10.002** | Nabavka i ugradnja električnoj bojlera kapaciteta 10 l. **Obračun je po komadu** | | Nabavka i ugradnja električnoj bojlera kapaciteta 10 l. Obračun je po komadu | | **kom.** | | **2.00** | |

***REKAPITULACIJA PREDMJERA RADOVA :***

|  |  |
| --- | --- |
| ***1*** | ***RADOVI NA RUŠENJU I DEMONAŽI*** |
| ***2*** | ***ZIDARSKI RADOVI*** |
| ***3*** | ***GIPSERSKI RADOVI*** |
| ***4*** | ***KERAMIČARSKI RADOVI*** |
| ***5*** | ***IZOLATERSKI RADOVI*** |
| ***6*** | ***MOLERSKI RADOVI*** |
| *7* | ***STOLARSKI RADOVI*** |
| *8* | ***ViK*** |
| *9* | ***ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE*** |
| *10* | ***RAZNI RADOVI*** |

***Procijenjena vrijednost iznosi do 29.930,00 eura***

**VI Rok i Način plaćanja**

Rok plaćanja je: u roku do najkasnije 15 dana od dana završetka predmetnih radova i prijema istih od strane Naručioca

Način plaćanja je: Virmanski

**VII Rok važenja ponude**

Period važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.

**VIII Rok i mjesto izvršenja Ugovora:**

a) Rok izvršenja ugovora je: 70 radnih dana od dana uvođenja Izvođača u posao.

b) Mjesto izvršenja ugovora: poslovna zgrada Naručioca u Podgorici Mihaila Lalića broj 1.

**VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:**

🞎najniža ponuđena cijena broj bodova 100

**IX Rok i način dostavljanja ponuda**

Ponude se predaju radnim danima od 10 do 12 sati, zaključno sa danom 27.09.2019. godine do 11 sati.

Ponude se mogu predati:

🞎 neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Mihaila Lalića broj 1.

🞎 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Mihaila Lalića broj 1.

**X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka**

Obavještenje o ishodu postupka donijeće se najkasnije u roku od 60 dana od dana dostavljanja ponuda.

**XI Druge informacije**

|  |
| --- |
| Ponuđač je dužan dostaviti:  -Rješenje iz CRPS da je registrovan za obavljanje predmetnih radova ( dokaz o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača);  -Podatke o Ponuđaču;  -Podatke o kontakt osobi i kontakt telefon.  Način iskazivanja ponuđene cijene.  Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem “Finansijski dio ponude” koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije. U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom. Ponuđena cijena/e piše se brojkama. Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke, a ukoliko je predmet javne nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.  VAŽNO:  Shodno članu 135, a u vezi člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ br. 64/17, 44/18 i 63/18) ponuđač, privredno društvo treba da dostavi:   * Licencu projektanta i izvođača radova za obavljenje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata; * Licencu ovlašćenog inženjera zaposlenog kod ponuđača za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata, djelatnost građevinska (dostaviti i dokaz o zaposljenju - kopija radne knjižice, kopija prijave o osiguranju); |

Službenik za javne nabavke Ovlašćeno lice naručioca

Dejan Pejović Prof. dr Božidarka Marković

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ M.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# **OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ**

## PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

**Ponuda se podnosi kao:**

🞎Samostalna ponuda

**Podaci o podnosiocu samostalne ponude:**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv i sjedište ponuđača |  |
| PIB[[1]](#footnote-1) |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | *(Ime, prezime i funkcija)* |
| *(Potpis)* |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

## FINANSIJSKI DIO PONUDE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez  pdv-a | ukupan iznos bez pdv-a | pdv | ukupan iznos sa  pdv-om |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a | | | | |  | | | |
| PDV | | | | |  | | | |
| Ukupan iznos sa PDV-om: | | | | |  | | | |

**Uslovi ponude:**

|  |  |
| --- | --- |
| Rok izvršenja ugovora je |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*ime, prezime i funkcija*)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*svojeručni potpis*)

M.P.

U skladu sa Odredbama Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („*Sl.list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17*) i člana 7 stav 6Pravilnika o sadržajuakta i obrascima za sprovođenje nabavke male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), dajemo sljedeću;

I Z J A V U

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujemo da uslove iz člana 65Zakona o javnim nabavkama CGu potpunosti ispunjavamo.

Ova izjava je sastavni dio dokumentacije predmeta javne nabavke tj. zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Potpis ovlašćenog lica

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum i mjesto potpisivanja

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

M. P.

1. Ili nacionalniidentifikacionibrojpremazemljisjedištaponuđača [↑](#footnote-ref-1)