OBRAZAC1

**UNIVERZITET CRNE GORE - BIOTEHNIČKI FAKULTET.**

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 07/4173

Mjesto i datum: Podgorica, 10.10.2019. godine

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ),Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), i i Pravila o nabavkama male vrijednosti *Univerziteta Crne Gore.* br. 02-346/3 od 26.12.2018.godine, **Biotehnički fakultet** dostavlja

### **ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA**

**ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI**

**I Podaci o naručiocu**

|  |  |
| --- | --- |
| Naručilac: Biotehnički fakultet UCG. | Lice/a za davanje informacija: Dejan Pejović |
| Adresa: Mihaila Lalića broj 1 | Poštanski broj: 81000 |
| Sjedište: Podgorica | PIB (Matični broj): 02016702 |
| Telefon: 020 268-432 | Faks: 020 268-242 |
| E-mail adresa: dejanp@ac.me | Internet stranica (web): www.ucg.ac.me/btf |

**II Predmet nabavke:**

🞎 robe

**III Opis predmeta nabavke:**

Nabavka**:** Opreme za video nadzor CPV- 32323000-3 - Video monitori. Predmetna nabavka podijeljena je u 2 (dvije) partije. Procijenjena vrijednost partije 1 (jedan) iznosi do 5.000,00 eura a Partije 2 (dva) do 2.000,00 eura**.**

Shodno članu 60 Zakona o naučno istraživačkoj djelatnosti (Objavljen u "Sl. listu Crne Gore", br. 80 od 31. decembra 2010, 40/11, 57/14), koji glasi ; „*Oprema koja služi za naučnoistraživačku djelatnost, koja se dobija kao donacija iz inostranstva ili se kupuje u inostranstvu može se osloboditi plaćanja carine i poreza na dodatnu vrijednost, na osnovu mišljenja Ministarstva*“, obavještavaju se zainteresovani Ponudjači da će Partija jedan (1) predmetne nabavke biti oslobodjena plaćanja pdv-a, nakon sprovedenog postupka nabavke, i pribavljanja mišljenja od nadležnog Ministarstva.

**IV Procijenjena vrijednost nabavke:**

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 7.000,00 €;

Predmetna nabavka podijeljena je u 2 (dvije) partije. Procijenjena vrijednost partije 1 (jedan) iznosi do 5.000,00 eura a Partije 2 (dva) do 2.000,00 eura.

Shodno članu 60 Zakona o naučno istraživačkoj djelatnosti (Objavljen u "Sl. listu Crne Gore", br. 80 od 31. decembra 2010, 40/11, 57/14), koji glasi ; „*Oprema koja služi za naučnoistraživačku djelatnost, koja se dobija kao donacija iz inostranstva ili se kupuje u inostranstvu može se osloboditi plaćanja carine i poreza na dodatnu vrijednost, na osnovu mišljenja Ministarstva*“, obavještavaju se zainteresovani Ponudjači da će Partija jedan (1) predmetne nabavke biti oslobodjena plaćanja pdv-a, nakon sprovedenog postupka nabavke, i pribavljanja mišljenja od nadležnog Ministarstva.

**V Tehničke karakteristike ili specifikacije**

# TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

PARTIJA 1 (Jedan)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.B. | Opis predmeta nabavke,  odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| 1. | Agriculture Double 4K Sensor with NDVI and NDRE  *(Senzor za monitoring u poljoprivredi sa NDVI i NDRE)* | **Sensor resolution**: 12.3 mega pixels *(Rezolucija senzora: 12.3 mega piksela)*  **Spectral bands** *(Spektralni opsezi)*  **NDVI** – Normalized difference vegetation index (Red: 625nm x 100nm, NIR – Near infrared: 850nm x 40nm)  *(NDVI – Normalizovani indeks razlike u vegetaciji (Crveni: 625nm x 100nm, Infracrveni: 850nm x 40nm))*  **NDRE** – Normalized Difference Red Edge Index (Red: 720nm x 40nm, NIR – Near infrared: 840nm x 20nm)  *(NDRE – Normalizovani indeks razlike crvenih ivica (Crveni: 720nm x 40nm, NIR – Infracrveni: 840nm x 20nm)*  **Compatible gimbal for DJI Inspire 1** (Kompatibilni nosač za DJI Inspire 1)  **Maximum size** *(Maksimalna veličina)*: 59mm x 41mm x 44.5mm  **Maximum weight** *(Maksimalna težina)*: 80 gr  **Power** *(Napajajne)*: 8W / maksimum 12W  **Image format** *(Format slike)*: JPEG  **Memory** *(Memorija)*: 64GB SD | Kom | 1 |

Procijenjena vrijednost Partije 1 (Jedan) iznosi do 5.000,00 eura

Garantni rok : Minimum 24 mjeseca

Shodno članu 60 Zakona o naučno istraživačkoj djelatnosti (Objavljen u "Sl. listu Crne Gore", br. 80 od 31. decembra 2010, 40/11, 57/14), koji glasi ; „*Oprema koja služi za naučnoistraživačku djelatnost, koja se dobija kao donacija iz inostranstva ili se kupuje u inostranstvu može se osloboditi plaćanja carine i poreza na dodatnu vrijednost, na osnovu mišljenja Ministarstva*“, obavještavaju se zainteresovani Ponudjači da će Partija jedan (1) predmetne nabavke biti oslobodjena plaćanja pdv-a, nakon sprovedenog postupka nabavke, i pribavljanja mišljenja od nadležnog Ministarstva.

PARTIJA 2 (Dva)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.B. | Opis predmeta nabavke,  odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| 1. | Dome kamera varifokalna | Angle Adjustment: Pan: 0° to 360°, Tilt: 0° to 90°, Rotation: 0° to 360°  Image Sensor: 2.0 megapixel progressive scan CMOS  Signal System: PAL/NTSC  Effective Pixels: 1920 (H) × 1080 (V)  Min. Illumination: 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR  Shutter Time: 1/25(1/30) s to 1/50,000 s  Lens: 2.8 - 12 mm @ F1.4  Lens Mount: φ14  Day& Night: IR cut filter with auto switch  Video Frame Rate: 1080p@25fps/1080p@30fps  HD Video Output: 1 Analog HD output  Synchronization: Internal Synchronization  S/N Ratio: More than 62 dB | Kom | 4 |
| 2. | Bullet kamera | WDR (Wide Dynamic Range): DWDR  Angle Adjustment: Pan: 0° to 360°, Tilt: 0° to 75°, Rotate: 0° to 360°  Image Sensor: 2MP CMOS Image Sensor  Signal System: PAL/NTSC  Effective Pixels: 1920(H)\*1080(V)  Min. Illumination: 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR  Shutter Time: PAL: 1/25 s to 1/50, 000 s  NTSC: 1/30 s to 1/50, 000 s  Lens: 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm fixed lens  Lens Mount: M12  Day& Night: IR cut filter  Video Frame Rate: TVI: 1080p@30fps, 1080p@25fps, AHD: 1080p@30fps, 1080p@25fps. CVI: 1080p@30fps, 1080p@25fps, CVBS: PAL/NTSC | Kom | 4 |
| 3. | DVR - 4ch | Audio Input: 1-ch  Video Compression: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264  Analog and HD-TVI video input: 4-ch,BNC interface (1.0 Vp-p, 75 Ω) connection  Supported camera types: 4 MP, 3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60  Note: The 3 MP signal input is only available for channel 1 of DS-7104HQHI-K1, channel 1/2 of DS-7108HQHI-K1, and channel 1/2/3/4 of DS-7116HQHI-K1.  Support AHD input: 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30  Support CVI input: 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30  support CVBS input  Video Input Interface: BNC (1.0 Vp-p, 75Ω)  Audio Compression: G.711u  Audio Input Interface: RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)  Two-way Audio: 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ), (using the 1st channel of audio input) | Kom | 2 |
| 4. | Switch | Device Interfaces  Five 10/100 Mbps LAN ports  Standards  • IEEE 802.3 10BASE-T  • IEEE 802.3u 100BASE-TX  • IEEE 802.3x Flow Control  • IEEE 802.1p QoS  • IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE)  Functionality  Advanced Features  • Green Ethernet  • 1/1.6 Gbps switching fabric  • Auto MDI/MDIX crossover for all ports  • Secure store-and-forward switching scheme  • Full/half-duplex for Ethernet/Fast Ethernet speeds  • Supports 2,048-Byte jumbo frames  • Back pressure at half-duplex operation  • Wire-speed reception and transmission  • Store and-Forward switching method  • Auto-negotiation for each port  • RoHS compliant.  • ErP compliant  • EEE compliant IEEE 802.3 10BASE-T  • IEEE 802.3u 100BASE-TX  • IEEE 802.3az EEE  • IEEE 802.3x flow control  • IEEE 802.1p QoS (4 queues, strict mode)  Protocol  • CSMA/CD  Data Transfer Rates  • Ethernet:  • 10 Mbps (half duplex)  • 20 Mbps (full duplex)  • Fast Ethernet:  • 100 Mbps (half duplex)  • 200 Mbps (full duplex)  Transmission Method  • Store-and-forward  MAC Address Table  2 k  MAC Address Learning  • Automatic Update  Packet Filtering/Forwarding Rates  • Ethernet: 14,880 pps per port  • Fast Ethernet: 148,800 pps per port  RAM Buffer  384KB per device  LED Indicators  • Per port: Link/Activity/Speed  • Per device: Power  Media Interface Exchange  • Auto MDI/MDIX adjustment for all ports  Dimensions  100 x 98 x 28mm (3.93 x 3.86 x 1.10 inches)  Weight  260 grams (0.57 lbs)  Power  • 5V/0.55A level V  • DC jack: Located at rear panel  Power Consumption  • Power On (Standby):  • DC input: 0.15 Watts  • AC input: 0.25 Watts  • Maximum:  • DC input: 0.85 Watts  • AC input: 2.17 Watts  Temperature  • Operating: 0 to 40 °C (32 to 104 °F)  • Storage: -10 to 70 °C (14 to 158 °F)  Humidity  • Operating: 10% to 90% non-condensing  • Storage: 5% to 90% non-condensing  MTBF  1,564,656 hours  Heat Dissipation  • Power On (Standby): AC Input: 0.853 BTU/h  • Maximum: DC Input: 2.9002 BTU/h | Kom | 2 |
| 5. | Koaksijalni kabal | Koaksijalni kabal RG59 + 2X0,50 305m/mot | Kom | 1 |
| 6. | Napajanje | Napajanje .5A/60W/12V | Kom | 2 |
| 7. | BNC muski - F zenski H3 | BNC muski -F zenski H3 | Kom | 16 |
| 8. | F konektor RG59 | F konektor RG59 | Kom | 16 |
| 9. | Napojni DC kabal 1-4 | Napojni DC kabal 1-4 | Kom | 2 |
| 10. | HDD 2TB | HDD 2TB Drive Bays Supported: 1 - 8 Bays  Cameras Supported: Up to 32  Interface & Speed: SATA 6Gb/s  Form Factor: 3.5" Large Form Factor (SFF)  Cache (MB): 64  Rotations Per Minute (RPM): 7200  Data Transfer Rate (MB/s): 210MB/s  Load/Unload Cycles: 300,000  Capacity: 2TB | Kom | 2 |
| 11. | Montaža, programiranje i puštanje u rad opreme | Montaža, programiranje i puštanje u rad opreme | Kom | 1 |

Procijenjena vrijednost Partije 2 (Dva) iznosi do 2.000,00 eura

🞎 Garantni rok : Minimum 24 mjeseca

**VI Rok i Način plaćanja**

Rok plaćanja je: u roku od 15 dana od dana isporuke robe, puštanja u rad iste i dostavljanja fakture Naručiocu

Način plaćanja je: Virmanski

**VII Rok važenja ponude**

Period važenja ponude je 15 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

**VIII Rok pružanja usluge:**

Rok izvršenja Ugovora je: 30 dana od dana potpisivanja Ugovora.

Mjesto izvršenja je za Partiju 1 (jedan) poslovna zgrada Naručioca koja se nalazi na adresi Mihaila Laića broj 1, a mjesto izvršenja za Partiju 2 (dva) je Ogledno imanje Naručioca koje se nalazi na adresi Tološi bb.

**VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:**

🞎najniža ponuđena cijena brojbodova 100

**IX Rok i način dostavljanja ponuda**

Ponude se predaju radnim danima od 10 do 12 sati, zaključno sa danom 17.10.2019. godine do 11 sati.

Ponude se mogu predati:

🞎 neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Mihaila Lalića broj 1.

🞎 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Mihaila Lalića broj 1.

**X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka**

Obavještenje o ishodu postupka donijeće se najkasnije u roku od 15 dana od dana dostavljanja ponuda.

**XI Druge informacije**

|  |
| --- |
| Ponuđač je dužan dostaviti:  -Rješenje iz CRPS da je registrovan za pružanje predmetnih usluga ( dokaz o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača);  -Podatke o Ponuđaču;  -Podatke o kontakt osobi i kontakt telefon.  Način iskazivanja ponuđene cijene.  Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem “Finansijski dio ponude” koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije. U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom. Ponuđena cijena/e piše se brojkama. Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke, a ukoliko je predmet javne nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude. |

Službenik za javne nabavke Ovlašćeno lice naručioca

Dejan Pejović Prof. dr Božidarka Marković

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ M.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# **OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ**

## PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

**Ponuda se podnosikao:**

🞎Samostalna ponuda

**Podaci o podnosiocu samostalne ponude:**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv i sjedište ponuđača |  |
| PIB[[1]](#footnote-1) |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | *(Ime, prezime i funkcija)* |
| *(Potpis)* |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

## FINANSIJSKI DIO PONUDE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez  pdv-a | ukupan iznos bez pdv-a | pdv | ukupan iznos sa  pdv-om |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a | | | | |  | | | |
| PDV | | | | |  | | | |
| Ukupan iznos sa PDV-om: | | | | |  | | | |

**Uslovi ponude:**

|  |  |
| --- | --- |
| Rok izvršenja ugovora je |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*ime, prezime i funkcija*)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*svojeručni potpis*)

M.P.

U skladu sa Odredbama Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („*Sl.list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17*) i člana 7 stav 6Pravilnika o sadržajuakta i obrascima za sprovođenje nabavke male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), dajemo sljedeću;

I Z J A V U

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujemo da uslove iz člana 65Zakona o javnim nabavkama CGu potpunosti ispunjavamo.

Ova izjava je sastavni dio dokumentacije predmeta javne nabavke tj. zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Potpis ovlašćenog lica

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum i mjesto potpisivanja

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

M. P.

1. Ili nacionalniidentifikacionibrojpremazemljisjedištaponuđača [↑](#footnote-ref-1)