|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROCJENA RADOVA ZA FILOLOŠKI FAKULTET** |  |  |  |  |
| **01** | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | Zidanje zidova giter blokovima u produžnom malteru razmere 1:2:6. Debljina zidova d=20 cm. |  |  |  |  |
| 1. | Zidanje unutrasnjih zidova betonskim blokovima u produžnom malteru razmere 1:2:6. Debljina zidova d=12 cm |  |  |  |  |
|  | U cijenu uračunata priprema sječenje,ankerisanje i izrada potrebnih serklaža | m2 | 21.07 | 24 | 505.68 |
| 2. | Malterisanje produžnim malterom pregradnog zida u dva sloja d=2cm. |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 43.4 | 10 | 434 |
| 3. | Prosijecanje,štemovanje otvora 100 x 210 u zidu od pune opeke.U cijenu uračunat odvoz viška materijala na deponiju.Obračun po m2 | m2 | 2.1 | 90 | 189 |
|  | **Ukupno zidarski radovi** |  |  |  | **1128.68** |
| **02** | SUVOMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |
| 1. | Vlagootporni spušteni plafon u mokrim cvorovima |  |  |  |  |
| 1. | Nabavka materijala i montaža pregradnih zidova debljine d=12cm sa metalnom  podkonstrukcijom obostrano obloženih ravnim gipskartonskim pločama debljine 12,5 mm  (sistem 75/100). Zid se sastoji od metalne podkonstrukcije, koju čine horizontalni profili i  vertikalni profili, koji se oblažu ravnim gipskartonskim pločama sa obje strane, i ispune od  mineralne vune debljine 5cm. Sastave obraditi glet masom i bandaž trakama po uputstvu  proizvoāača. Spoljne uglove ojačati zaštitnom trakom. U cijenu uračunati i ispunu od mineralne vune I DEMONTAŽU postojeće stolarije i plakara |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 urađenog zida | m2 | 11.31 | 35 | 395.85 |
|  | **Ukupno suvomontažni radovi** |  |  |  | 395.85 |
| 03 | **MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI** |  |  |  |  |
| 1. | Gletovanje I bojenje unutrasnjih zidova ,i plafona poludisperzivnom bojom u tonu po izboru projektanta |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 urađenog zida | m2 | 273 | 4.8 | 1310.4 |
|  | Gletovanje I bojenje plafona soba, hodnika, kuhinja i trpezarija |  |  |  |  |
|  | **Ukupno molersko farbarski radovi** |  |  |  | **1310.4** |
| 04 | FASADERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1. | Završna obrada spoljnih zidova termoizolovanim fasadnim sistemom tipa "DEMIT". Izolacijska obloga su stirodur ploče debljine d=5 cm od ekspandiranog polistrena, koje se lijepe adekvatnim ljepilom na zid. Ljepilom treba biti prekriveno približno 50% površine i pričvršćenje sidrima 6-8 kom /m², na uglovima 8-14 kom/m². Dubina sidrenja u klasične zidne podloge mora iznositi najmanje 50 mm, pritom rupe za sidra bušimo najmanje 20 mm dublje. Sve uglove i špaletne rubove zaštititi ugaonim lajsnama. Uglove svih fasadnih otvora (prozori, vrata), kao i sve one u koje su ugrađeni različiti instalacijski i drugi ormarići, obavezno dijagonalno armirati, komadima plastificirane staklene mrežice dim najmanje 30-50x50 cm, koja se utiskuje u prethodno nanesen sloj ljepila, debljine 2 mm. Sve ostale pojedinosti vezano za predmetne radove vršiti u skladu sa tehničkim uslovima i propisima. Završna obrada je dekorativnim malterom bavalit u boji po zelji Investitora. Bavalit je debljine 2,5-3 mm. U poziciju uračunati potrebnu skelu premaz slojem kontakt betona preko postojeće fasade i ugradnju solbanga na svim otvorima. |  |  |  | 14700 |
|  | **Ukupno fasaderski radovi** |  |  |  | **14700** |
|  |  |  |  |  |  |
| 05 | STOLARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1. | Nabavka i ugradnja jednokrilnih vrata duplo šperovano, furnirano, furnir hrast koji ima završnu obradu lak bojom (polivretan lak 65% sjajnosti) Štok vrata furniran , a dek lajsne 5cm su od medijapana sa završnom obradom , falcovane i profilisane . Dihtovanje vrata je obezbedjeno gumenom trakom po cijelom obimu krila. Vrata su snabdjevena kompletnim potrebnim okovom i finalno obojena u boji po izboru Iinvestitora. dim 110/210.Obračun po komadu." | KOM | **1** | 265 | 265 |
|  | **ukupno Stolarski radovi** |  |  |  | **265** |
| 06 | Elektromontažni radovi |  |  |  |  |
| 1. | Demontaza postojece svetiljke, nabavka isporuka I montaza nadgradne svjetiljke Zumtobel, tipa MIRL A LED3800-840 L1200 EVGObracun po komadu | kom | **6** | 150 | 900 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **REKAPITULACIJA** |  |  |  |  |
| 01 | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 1128.68 |
| 02 | SUVOMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 395.85 |
| 03 | MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI |  |  |  | 1310.4 |
| 04 | FASADERSKI RADOVI |  |  |  | 14700 |
| 05 | STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 265 |
| 06 | Elektromontažni radovi |  |  |  | 900 |
|  | UKUPNO BEZ PDV (EUR): |  |  |  | 18699.93 |
|  | PDV 21% (EUR): |  |  |  | 3926.985 |
|  | **UKUPNO SA PDV (EUR):** |  |  |  | **22626.915** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Procjena građevinsko zanatskih radova**  **FILOLOŠKI FAKULTET NIKŠIĆ** |  |  |  |  |
| **I.** | **PRIPREMNI RADOVI** |  |  |  |  |
| Broj | Opis pozicije | Jedinica mjere | Količina | Jedinačna cijena | Ukupno evra |
| 1. | Obijanje otpuklog maltera,čišćenje I odvoz viška materr | kom | 370.00 | 4.50 | 1665.00 |
| 2. | Priprema prostorija za ugradnju laminata.U cijenu uračunata demontaža postojećeg kancelarijskog namještaja.Obračun paušalno. | paušal |  |  | 130.00 |
| I | **PRIPREMNI RADOVI** **UKUPNO** |  |  |  | **1795.00** |
| II | **ZIDARSKI RADOVI** |  |  |  |  |
| 1. | Malterisanje zidova produžnim malterom u dva sloja. Pre malterisanja površine od betona I opeke očistiti i isprskati cementnim mlekom. Malter se nanosi na pokvašene zidove u debljini do d=2 cm. Prvi sloj, grunt, raditi produžnim malterom 1:2:6. Drugi sloj spraviti u razmeri 1:3:9. Perdašiti uz kvašenje i glačanje. Pre svakog sloja malterisanja zidove isprskati cementnim mlekom.  Obračun po m2. | m2 | 370.00 | 9.00 | 3330.00 |
| II | **ZIDARSKI RADOVI UKUPNO** |  |  |  | **3330.00** |
| III | **PODOPOLAGAČKI RADOVI** |  |  |  |  |
| 1. | Oblaganje podova Laminatom.U cijenu uračunata ugradnja pratećih lajsni Obračun po m2. | m2 | 50.12 | 16.50 | 826.98 |
| III | **PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO** |  |  |  | **826.98** |
| III | **MOLERSKOFARBARSKI RADOVI** |  |  |  |  |
| 1. | Gletovanje I bojenje unutrasnjih zidova ,i plafona poludisperzivnom bojom u tonu po izboru investitora.Obračun po m2 | m2 | 735.56 | 4.60 | 3383.57 |
|  | **UKUPNO MOLERSKOFARBARSKI RADOVI** |  |  |  | **3383.57** |
|  | **UKUPNO SVI RADOVI:** |  |  |  | **9335.55** |

Nikšić,11.03.2019.god.

**Investitor Izvođač**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.B.** | **Opis predmeta nabavke,**  **odnosno dijela predmeta nabavke** | **Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija** | **Jedinica mjere** | **Količina** |
|  | **Pripremni radovi** | **Obijanje otpuklog maltera na plafonima učionica 103 i 106, demontaža postojeće konstrukcije (drvene letve i trska). U cijenu uračunati potrebnu skelu, zaštitu postojećeg inventara i odvoz viška materijala na deponiju.** | m² | 23,40 |
|  | **Gipsarski radovi** | **Nabavka materijala i ugradnja spuštenog plafona. Spušteni plafon uraditi sa čeličnom potkonstrukcijom i obložiti ga ravnim gips kartonskim pločama GKB 12,5 mm, sistem Knauf ili sl.**  **Potkonstrukciju izraditi od nosivih i montažnih pocinkovanih profila CD 60x27 mm pričvršćenih za međuspratnu tavanicu i obložiti gips kartonskim pločama, po projektu i uputstvu proizvođača. Sastave obraditi glet masom i bandaž trakama po uputstvu proizvođača.** | m² | 23,40 |