**Stavka 1**

molimo vas da nam dostavite tehničko rešenje radnog stola, skica, crtež

isto tako vas molimo da date dimenzije pleksiglasa dužina, visina, debljina.

Poštovani,

u prilogu dostavljamo tehničku skicu radnog stola.

na skici su date sve dimenzije (stola i pleskiglasa)

Napominjemo, da je greska u kucanju debljina pleksiglasa 5cm-treba da stoji 5mm.

Takođe, obzirom da je dispiozicija stolova planirana u redovima od po sest pleksuglas je dovoljno montirati samo sa jedne krace strane radnog stola.

U prilogu dostavljamo planiranu dispoziciju radnih stolova radi lakseg razumijevanja gore navedenog.

Potrebno je predvidjeti debljinu univera od 25 cm kao osnovni materijal za izradu radnog stola.

**Stavka 2**

molimo vas da nam pošaljete sliku stolice i naziv proizvođjača koji za konstrukciju stolice tipa sanki koristi hromirani aluminijum.

U prilogu dostavljamo sliku stolice bez naziva proizvođača.





