**Obrazac 1**

Naručilac: Univerzitet Crne Gore “ Biotehnički fakultet “

Broj : 07-3982

Datum: 09.11.2020 godine

Na osnovu člana 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, broj 74/19) i Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 061/20 od 24.06.2020, 065/20 od 03.07.2020 ) , Biotehnički fakultet objavljuje/dostavlja

**ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA**

**ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE**

**I Podaci o naručiocu**

|  |  |
| --- | --- |
| Naručilac: Univerzitet Crne Gore  “ Biotehnički fakultet “ | Lice/a za davanje informacija: Pejović Dejan |
| Adresa: Mihaila Lalića broj 15 | Poštanski broj:81000 |
| Sjedište: Podgorica | PIB: 02016702 |
| Telefon: 020 268 437 | Faks: 020 268 432 |
| E-mail adresa: dejanp@ucg.ac.me | Internet stranica: https://www.ucg.ac.me/btf |

**II Predmet nabavke:**

X robe

🞎 usluge

🞎 radovi

**III Opis predmeta nabavke:**

**Nabavka : Laboratorijske opreme za potrebe Biotehničkog fakulteta CPV : 42600000-2 42670000-3**

**IV Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke:**

Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke bez uračunatog PDV-a 19.990,00 €;

Redni broj 339 u planu jn. UCG konto 441-50

**V Tehničke karakteristike ili specifikacije**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.B.** | **Opis predmeta nabavke,**  **odnosno dijela predmeta nabavke** | **Bitne karakteristike predmeta nabavke** | **Jedinica mjere** | **Količina** |
| 1. | Tehnička vaga | * Očitavanja na 1mg (0,001g) * Tara u čitavom opsegu * Preciznost ± 2mg * Očitavanje u različitim mjernim jedinicama * Napajanje 220V AC Adapter 9V * Displej sa visokim kontrastom za lako očitavanje rezultata mjerenja * Eksterna kalibracija | komad | 1 |
| 2. | Analitička vaga | * Očitavanje na 0,1mg * Tara u čitavom opsegu * Očitavanje u različitim mjernim jedinicama * Preciznost ± 2mg * Napajanje 220V AC Adapter 9V * Displej sa visokim kontrastom za lako očitavanje rezultata mjerenja * Eksterna kalibracija * Maksimalna mjerenja: ≤ 300g * Program za komunikaciju sa računarom * Teg za eksternu kalibraciju * Ugrađen interfejs | komad | 1 |
| 3. | Vorteks | * Dva režima rada: manuelni i kontinuirani * Brzina mješanja 3000 rpm * Težina vorteksa do 2,2 kg * Snaga 15W * Napajanje 220V | komad | 1 |
| 4. | Magnetna mješalica sa grijanjem | * Keramička ploča otporna na hemikalije * Opseg mjerenja: 100 – 1500 rpm * Veličina ploče do fi 135 mm * Elektronska kontrola brzine za konstantnu brzinu čak I kad se mijenja opterećenje * Temperaturni opseg do 360 ˚C * Preciznost temperature ±1 * Napajanje 220V * Dodatak : 2 seta po 3 magneta razlicite velicine | komad | 2 |
| 5. | Vodeno kupatilo | * Volumen 14 l, digitalni displej, podešavanje temp od 5 do 95C, * Opciono sa poklopcem, itd. | komad | 1 |
| 6. | Laboratorijski pH metar (stolni) | * Parametri : pH u milivoltima * Broj kanala: Uredjaj sa jednim kanalom * Vrsta senzora: LE438 ili sličan (3 u 1 senzor) * pH opseg mjerenja: 0-14 * pH tačnost (±): 0.01 * Tačnost izražena u mV (±) : 1 * Temperaturni opseg : 0 °C – 100 °C * Tečnost mjerenje temperature (±) : 0.5 °C * Displej sa digitalnim podešavanjem parametara * Uredjaj nije prenosiv, posjeduje vertikalni držač senzora koji se može ukloniti, ISM podršku | komad | 1 |

**NAPOMENA:**

- Ponudjači su dužni da artikle u svojoj ponudi naslože istim redosledom pod istim rednim brojevima kako ih je Naručilac dao u gore navedenoj Tehničkoj specifikaciji, sa identično istim opisom artikla, sa jedinicom mjere, kao i sa izraženom cijenom u eurima.

- Isporuka robe biće vršena sukcesivno u zavisnosti od potreba Naručioca.

- Isporuka robe, puštanje u rad iste i obuka korisnika o korišćenju opreme, treba biti izvršavana do franko poslovne zgrade Naručioca koja se nalazi na adresi Mihaila Lalica br.15 Podgorica, najkasnije u roku od 45 dana od momenta iskazivanja potreba Naručioca za istom.

* 🞎 Garantni rok : Minimum 1 godina (Garantni rok 1 godinu, koji počinje teći danom puštanja aparata u upotrebu što se konstatuje primo-predajnim zapisnikom
* 🞎 Garancija kvaliteta: Sva trazena roba mora posjedovati deklaraciju proizvodjača
* 🞎 Način sprovođenja kontrole kvaliteta : Prilikom preuzimanja robe

**VI Način plaćanja**

Virmanski

**VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:**

Najkasnije 45 dana od momenta prijema Zahtjeva od strane Naručioca

**VIII Kriterijum za vrednovanje ponude:**

🞎 najniža ponuđena cijena broj bodova 100

**IX Način i rok dostavljanja ponuda**

🞎 Ponude se mogu predati:

🞎 neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi: Mihaila Lalića broj 15 Podgorica

🞎 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi: Mihaila Lalića broj 15 Podgorica

radnim danima od 09h do 12h, zaključno sa danom 17.11.2020g. godine do 11 sati.

Ponude će se otvoriti dana 17.11.2020 godine u 12h.

**X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka**

Obavještenje o ishodu postupka donijeće se najkasnije u roku od 7 dana od dana dostavljanja ponuda.

**XI Druge informacije**

|  |
| --- |
| **Ponuđač je dužan dostaviti:**   * Rješenje iz CRPS da je registrovan za pružanje predmetnih usluga ( dokaz o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača); * Dokaz izdat od nadležnog organa da Ponudjač ima dozvolu , licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke. * Podatke o Ponuđaču; * Podatke o kontakt osobi i kontakt telefon. * Izjava ponuđača kojom se obavezuje da će u roku od 45 dana od dana zaključivanja ugovora isporučiti i pustiti u rad ugovoreni aparat * Izjavu ponuđača da će isporuku, montažu, testiranje i puštanje u rad aparata izvršiti ovlašćeni serviser proizvođača. * Izjavu ponuđača da će o svom trošku obaviti isporuku, instaliranje i puštanje u rad isporučeni aparat u prostorijama korisnika. * Izjavu ponuđača da će tokom instalacije i prilikom puštanja u rad, o svom trošku, kod korisnika izvršiti obuku za rad na isporučenom aparatu korisnika. * Izjavu ponuđača da će obavljati sve redovne servise po preporuci proizvođača kao i vanredne servise i popravke aparata po pozivu korisnika za vrijeme trajanja garantnog roka; * Izjavu ponuđača da će se, po prijavi kvara, u garantnom roku, serviser odazvati na poziv za servis u roku ne dužem od 24 časa, na licu mjesta i kvar otkloniti u roku najduže do 7 radnih dana od dana prijave kvara na aparatu; * Izjavu ponuđača da će za vrijeme trajanja garantnog roka ukoliko serviser ne vrati aparat u funkcionalno stanje u roku od 30 dana od dana prijave kvara o sopstvenom trošku izvršiti zamjenu aparata novim, istih ili boljih karakteristika; * Izjavu proizvođača da će najmanje 7 godina od dana instalacije i puštanja u rad aparata biti dostupni rezervni djelovi i pružanje servisne usluge za ponuđenu opremu. * Izjavu ponuđača da će nakon zaključivanja ugovora dostaviti uputstvo za upotrebu. |

Službenik za javne nabavke Ovlašćeno lice naručioca

Pejović Dejan M.P. Prof. dr Božidarka Marković

**Obrazac 2**

Na osnovu člana 5 stav 4 Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj 061/20 od 24.06.2020, 065/20 od 03.07.2020 ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dostavlja

**I Z J A V U**

Kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj: 07-3982 od 09.11.2020g. za nabavku (robe : *Laboratorijska oprema - za potrebe Biotehničkog fakulteta*) procijenjene vrijednosti 19.990,00 EUR-a.

U postupku jednostavne nabavke nisam u sukobu interesa sa licima navedenim u Zahtjevu.

Ovlašćeno lice : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

M.P.