**METALURŠKO TEHNOLOŠKI FAKULTET**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.B.** | **Opis predmeta nabavke,** **odnosno dijela predmeta nabavke** | **Bitnne karakteristike predmeta nabavke** **u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija** | **jedinica mjere** | **količina** |
|  |
| 1. | Radovi na ravnom betonskom krovu laboratorije | Nabavka, transport i ugradnja materijala- cementnog maltera, za punjenje fuga između betonskih kocki. U cijenu je uračunat sav potreban materijal sa ugradnjom. Prije punjenja fuga, krovnu površinu detaljno očistiti i ukloniti korov i oštećene djelove. | m² | 500 |
| 2. | Radovi na hidroizolaciji ravnog betonskog krova laboratorije | Izrada hidroizolacije na dijelu ravnog krova. Izolaciju postaviti u sljedećem postupku: 1. sloj- premaz bitulitom, 2. sloj- četiri premaza poliezbitolom sa postavljanjem dva sloja rabic mrezice, 3. sloj- zaštitni premaz purofex ili ekvivalent. U cijenu je uračunat sav potreban materijal sa ugradnjom. | m² | 500 |
| 3. | Limarski radovi na ravnom betonskom krovu laboratorije | Nabavka, transport i ugradnja materijala za potrebe opšivanja atike na dilataciji (dilataciona lajsna) razvijene širine 55cm, izrađene od pocinčanog, bojenog lima, sive boje, debljine d=0.55mm. U cijenu je uračunat sav potreban materijal sa ugradnjom, kao i demontaža postojeće opšivke sa odvozom viška materijala do gradske deponije.  | m´ | 80 |
| 4. | Radovi na hidroizolaciji "rebrastog krova" laboratorije | Nabavka, transport i ugradnja materijala za potrebe premazivanja krova zaštitnim slojem tipa tekadom ili ekvivalent. U cijenu je uračunat sav potreban materijal sa ugradnjom. | m² | 220 |
| 5. | Bravarski radovi | Izrada svjetlarnika od PVC petokomornih profila, bijele boje, sa ugradnjom stakla 4+12+4mm. U cijenu je uračunata demontaža postojeće pozicije kao i molerska obrada ivica oko novougrađenih svjetlarnika. | m² | 20 |
| 6. | Gipsarski radovi | Izrada supštenog plafona od Armstrong tabli ili ekvivalent, u modularnom rasteru 60x60cm, sa metalnim okvirom na obješenoj potkonstrukciji. U cijenu je uračunata nabavka, transport i ugradnja kompletnog materijala. | m² | 150 |
| 7. | Laboratorijski lavaboi | Nabavka, transport i ugradnja laboratorijskog lavaboa dimenzija 40x50x25cm od polipropilena. U cijenu je uračunata i sanacija radne površine oko lavaboa koja podrazumijeva "presvlačenje" radne ploče novim furnirom u površini od 2m². | kom | 4 |
| 8. | Sanacija laboratorijskih radnih stolova | Izrada i ugradnja aktivnih krila sa šarkama i ručicama ispod ploče laboratorijskih stolova na postojećoj konstrukciji, od univera debljine 18cm, kantovana sa vidnih strana abs kant trakom 2mm. Dimenzija krila je 60x80cm. Boja po izboru Investitora a iz osnovne palate boja. | kom | 80 |

**IX Rok i način dostavljanja ponuda**

Ponude se predaju radnim danima zaključno sa danom **01.10.2019. godine do 12 sati.**

Ostali elementi zahtjeva ostaju nepromijenjeni

Služba za javne nabavke